Załącznik nr 1

**FORMULARZ CENOWY**

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy .................................................................................................

Miejscowość ................................................ Data ..................

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Netto (kol.3xkol.4)** | **kwota VAT** | **Brutto (kol.5+kol.6)** |
| 1 | Kołnierz adaptacyjny FFA DN80 8/4, żeliwny, zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz farbą | 10 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Skrzynka hydrantowa, korpus PE | 10 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Redukcja OC 1”x3/4”  | 100 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Złączka PE-met DN63x2” GZ | 20 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Złączka na rurę OC bez gwintu 1”GZ | 30 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Uszczelka gumowa płaska DN80 | 200 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Złączka PE-met DN 40x1” GZ | 50 szt. |  |  |  |  |
| 8 | Kineta zbiorcza PVC DN425x200 | 8 szt. |  |  |  |  |
| 9 | Tuleja kołnierzowa do zgrzewania PE DN90 SDR17 | 40 szt. |  |  |  |  |
| 10 | Kołnierz stalowy DN90/80 PE | 40 szt. |  |  |  |  |
| 11 | Króciec żeliwny dwukołnierzowy DN80 L-300, żeliwo sferoidalne, zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz farbą | 15 szt. |  |  |  |  |
| 12 | Króciec żeliwny dwukołnierzowy DN80 L-400, żeliwo sferoidalne, zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz farbą | 15 szt. |  |  |  |  |
| 13 | Króciec żeliwny dwukołnierzowy DN80 L-500, żeliwo sferoidalne, zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz farbą | 15 szt. |  |  |  |  |
| 14 | Trójnik żeliwny kołnierzowy DN 80x80x80, żeliwo sferoidalne, zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz farbą | 15 szt. |  |  |  |  |
| 15 | Trójnik żeliwny kołnierzowy DN 100x80x100, żeliwo sferoidalne, zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz farbą | 10 szt. |  |  |  |  |
| 16 | Trójnik żeliwny kołnierzowy DN 100x100x100, żeliwo sferoidalne, zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz farbą | 5 szt. |  |  |  |  |
| 17 | Trójnik żeliwny kołnierzowy DN 150x80x150, żeliwo sferoidalne, zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz farbą | 6 szt. |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM** |  |  |  |

#948

Wykonam zamówienie w terminie do 14 dni od otrzymania zamówienia

Termin płatności:............... dni

Okres gwarancji: ………… miesięcy

Osoba do kontaktu w sprawie realizacji zamówienia:

……………………………………., tel.: ………………………, e-mail: ………………………………

**UWAGA: do oferty należy załączyć karty katalogowe dla poszczególnych produktów z oznaczeniem, których pozycji dotyczą.**

1. Oświadczam, że zapoznałem się z ogłoszeniem o zamówieniu, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczam, że oferowany przez nas produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z warunkami zamówienia.

...............................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)