**Załącznik nr 3 do SIWZ 2.6.2020**

**Wykonawca oświadcza, że oferowany przez niego samochód spełnia następujące wymagania**

**Marka…..……….………...….……. model…………………………………**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO** | **Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę****niepotrzebne skreślić\*** |
|  | **DANE OGÓLNE** |  |
| 1 | Rok produkcji  | …………………….r. |
| 2 | Rozstaw osi | ………………… mm |
| 3 | Moc silnika  | ………………… KM |
| 4 | Napęd 4x4 - załączany hydraulicznie | Tak / nie\* |
| 5 | Dopuszczalna masa całkowita 18 ton | Tak / nie\* |
| 6 | kierownica po stronie lewej, podwozie do ruchu prawostronnego | Tak / nie\* |
| 7 | Kolor: | ………………… |
| 8 | Skrzynia biegów manualna | Tak / nie\* |
| 9 | blokada mechanizmu różnicowego | Tak / nie\* |
| 10 | liczna osi - 2 | Tak / nie\* |
| 11 | podwójne opony na tylnej osi | Tak / nie\* |
| 12 | opony półterenowe | Tak / nie\* |
| 13 | hamulce z przodu i z tyłu tarczowe | Tak / nie\* |
| 14 | elektronicznie kontrolowane systemy ABS i ASR | Tak / nie\* |
| 15 | kontrola stabilizacji jazdy ESP | Tak / nie\* |
| 16 | elektroniczna kontrola układu pneumatycznego hamulców z automatycznym podgrzewaniem i odwadnianiem | Tak / nie\* |
| 17 | Kabina kierowcy dzienna, średnia typ „M”, | Tak / nie\* |
| 18 | Zawieszenie i mocowanie kabiny standardowe na sprężynach stalowych | Tak / nie\* |
| 19 | Podnoszenie kabiny hydrauliczne | Tak / nie\* |
| 20 | lusterka zewnętrze regulowane i podgrzewane elektrycznie | Tak / nie\* |
| 21 | centralny zamek z dwoma kluczami | Tak / nie\* |
| 22 | siedzenie kierowcy pneumatyczne komfortowe z podłokietnikami | Tak / nie\* |
| 23 | siedzenie pasażera pneumatyczne komfortowe | Tak / nie\* |
| 24 | maty gumowe po stronie kierowcy i pasażera | Tak / nie\* |
| 25 | wewnętrzne rolety przeciwsłoneczne | Tak / nie\* |
| 26 | tachograf cyfrowy | Tak / nie\* |
| 27 | klimatyzacja | Tak / nie\* |
| 28 | światła do jazdy dziennej LED | Tak / nie\* |
| 29 | światła przeciwmgłowe | Tak / nie\* |
| 30 | światła obrysowe LED | Tak / nie\* |
| 31 | światła LED ostrzegawcze „koguty” na dachu kabiny – 2 szt. lub belka oświetleniowa | Tak / nie\* |
| 32 | hak holowniczy | Tak / nie\* |
| 33 | wywrotka trójstronna | Tak / nie\* |
| 34 | burty stalowe | Tak / nie\* |
| 35 | burta lewa hydrauliczna | Tak / nie\* |
| 36 | ładowność (min. 9,5 tony) | ………………… ton |
| 37 | Obrotnica do dłużycy do przewozu rur | Tak / nie\* |
| 38 | plandeka | Tak / nie\* |

**………………………………………**

 ***Podpis Wykonawcy***